江苏省测绘、地勘行业较大以上安全风险目录

| 序号 | 管理类别 | 风险代码 | 风险名称 | 主要事故类别 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （2601）测绘 | 260101 | 有限空间测量作业 | 中毒和窒息、触电、火灾、坍塌 | 管线井，地下管廊，地下室，隧道，地铁 |
| 2 | 260102 | 高处测量作业 | 高处坠落、物体打击 | 山体、陡坡，桥梁；高层建筑，屋面，平台，架空结构；墩台标测站，塔等 |
| 3 | 260103 | 基坑与低洼区域测量作业 | 坍塌、物体打击、高处坠落 | 基坑与支护，山谷，边坡等 |
| 4 | 260104 | 高压电线路、电网测量作业 | 触电 | 高压电力电塔、高压输电线，变电站，配电设备、电气设施等 |
| 5 | 260105 | 在交通场所测量和移动测量作业 | 车辆伤害、机械伤害、高处坠落 | 城镇人员密集道路，铁路轨道，高速公路；路基，桥梁，隧道，桥洞及交通限高限宽设施；移动测量设备及其紧固件 |
| 6 | 260106 | 涉水测量作业 | 淹溺、碰撞 | 江河，水库，湖泊，滩涂，码头，海洋，闸站；水下障碍物；测量船舶等 |
| 7 | （2601）测绘 | 260107 | 航空摄影作业（含无人机） | 高处坠落、其他伤害 | 飞机（含无人机），摄影设备，人群密集区、建筑物密集区 |
| 8 | 260108 | 文件资料等可燃物存放 | 火灾、触电 | 临时资料库、档案室电器及线路，野外驻地“三合一”场所 |
| 9 | 260199 | 经单位辨识后确定为较大以上的其他风险 |  |  |
| 10 | （2602）地勘 | 260201 | 野外调查 | 高处坠落、物体打击、淹溺、其他伤害 | 野外调查区域 |
| 11 | 260202 | 野外宿营 | 坍塌、物体打击、火灾 | 外业场所及驻地 |
| 12 | 260203 | 极端天气 | 物体打击、触电、雷击、其他伤害 | 外业场所及驻地 |
| 13 | 260204 | 危险化学品存储、使用 | 其他爆炸、中毒和窒息、火灾、灼烫 | 实验室，危险品、易燃品仓库 |
| 14 | 260205 | 电工、焊工、司钻等特种作业 | 触电、火灾、其他爆炸、灼烫 | 用电设施及线路、油料储存设施、野外驻地“三合一”场所 |
| 15 | 260206 | 设备安装、拆卸作业 | 起重伤害、物体打击、高处坠落、其他伤害 | 设备设施安装拆卸现场 |
| 16 | （2602）地勘 | 260207 | 高陡边坡、有限空间作业 | 坍塌、高处坠落、中毒和窒息、其他爆炸 | 峭壁、边坡、钻孔、矿井等作业现场 |
| 17 | 260208 | 物探、钻探作业 | 物体打击、高处坠落、损毁地下管线、井喷、触电、火灾、中毒和窒息 | 作业现场 |
| 18 | 260209 | 水上作业 | 倾覆、碰撞、淹溺、火灾 | 水上交通及作业平台 |
| 19 | 260299 | 经单位辨识后确定为较大以上的其他风险 |  |  |